**抚松昱天原加油站自行监测方案**


**一、企业基本情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.法定代表人 | 贾振宇 |
| 2.社会信用代码 | 91220621MA149XUJ85 |
| 3.方案注册地址 | 吉林省白山市抚松县抚松镇山东会村201国道905+550西侧 |
| 4.企业详细地址 | 吉林省白山市抚松县抚松镇山东会村201国道905+550西侧 |
| 5.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 127 度 15 分59.40 秒/42  度 18 分 24.34秒 |
| 6.联系方式 | 电话号码： 0439-6881666 联系人： 梁英俊  传真号码： 邮政编码： 134500 |
| 7.企业规模 | 1 大型 2 中型 3 小型√4 微型 |
| 8.企业类型 | 个人独资企业 |
| 9.行业类别 | 行业名称： 机动车燃油零售 行业代码： F5265 |
| 10.建成投产时间 | 2018年5月25日 |
| 11.所在流域 | 流域名称： 松花江流域 |

**二、监测方案**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| 企业边界 | 挥发性有机物 | 4.0mg/Nm3 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 手工 | 1次/年 | 气相色谱法 |
| 厂界 | 噪声 | 昼间，dB(A)：55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 手工 | 1次/季度 | 环境噪声检测测量仪器 |
| 夜间，dB(A)：45 |
| 油气回收系统 | 密闭性 | / | 《加油站大气污染物排放标准》GB20952 | 手工 | 1次/年 | 按照《加油站大气污染物排放标准》GB20952中要求 |
| 液阻 | / | 《加油站大气污染物排放标准》GB20952 | 手工 | 1次/年 | 按照《加油站大气污染物排放标准》GB20952中要求 |
| 气液比 | / | 《加油站大气污染物排放标准》GB20952 | 手工 | 1次/年 | 按照《加油站大气污染物排放标准》GB20952中要求 |

**三监测点位图**

****

**四、监测质量保证与质量控制要求**

|  |
| --- |
| 排污单位应根据自行监测方案，建立自行监测质量保证与质量控制体系。 |

**五、监测数据记录、整理、存档要求**

|  |
| --- |
| 监测期间手工监测的记录和自动监测运行维护记录按照 HJ 819 执行。应同步记录监测期间的生产工况。 |

**抚松昱天原加油站**

2020年5月15日